**Техническое задание**

Арт. 50143-KB

**Наименование объекта закупки**

Кабинка для голосования "Доступные выборы" для МГН

**Цель закупки**

Изделие предназначено с целью проведения голосования для всех видов маломобильных групп населения в рамка программы «Доступная среда».

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки  | Кабинка для голосования — специально оборудованное место для проведения выборов. Оборудована столом и опорным поручнем. Конструкция изделия разборная, что позволяет без труда его транспортировать.Предназначена для обеспечения тайного голосования избирателей следующих категорий: инвалиды-колясочники, тотально незрячие и слабовидящие, инвалиды, использующие дополнительную точку опоры и слабослышащие люди. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса, комплекта тканевых штор, столика и поручня. В целях обеспечения уменьшения расходов на транспортировку, обеспечения уменьшения габаритов изделия, его конструкция должна быть разборной. В целях обеспечения уменьшения общей массы изделия, а также его себестоимости, каркас изделия должен быть выполнен из труб, изготовленных промышленным способом из стали с хромированным покрытием, диаметром не менее 25мм, толщиной стенки не менее 1мм. В целях обеспечения быстрого и удобного монтажа, каркас изделия должен собираться при помощи фурнитуры. Фурнитуры для сборки каркаса должны быть выполнены из сплава кремния (Si) и алюминия (Al) и иметь в своей конструкции резьбы для монтажа при помощи винтов. В целях обеспечения противоскользящих свойств на горизонтальной поверхности, элементы фурнитуры должны иметь основание, выполненное промышленным способом из резины, и иметь диаметр прилегающей поверхности не менее 26мм. В целях обеспечения непроницаемости внутреннего пространства во время проведения голосования, каркас должен быть обрамлён в непроницаемые ширмы в количестве не менее 2шт, обеспечивающих полное закрытие кабинки с 3х сторон (с боков и задней стенки), площадью не менее 95 %, а с лицевой части площадью не менее 60%. Ширмы должны иметь возможность перемещаться относительно верхней перекладины каркаса. В целях обеспечения долговечности, сопротивления внешним воздействиям, ширмы должны быть выполнены промышленным способом из ткани атлас стрейч. Цветовое исполнение ширм – синего цвета. С лицевой части ширма имеет вид занавеса и должна быть выполнена с нанесением надписи «Доступные выборы» и знаков доступности (пиктограмм) для всех категорий МГН, в количестве 3х шт. Размер знака должен быть не менее 180×180мм. В целях обеспечения удобства проведения голосования, уменьшения себестоимости, а также свободного размещения листов формата А4, изделие должно иметь внутри каркаса столик, глубиной не менее 320мм, шириной не менее 775мм, выполненный промышленным способом из ламинированной древесно-стружечной плиты, толщиной не менее 16мм. В целях обеспечения эстетичного внешнего вида, столик должен быть окрашен в белый цвет. В целях обеспечения упрощения монтажа, а также удобства использования столика МГН, крепления каркаса должны обеспечивать горизонтальное положение столика на высоте не ниже 800мм. Для обеспечения доступности при эксплуатации людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата кабинка должна быть оборудована опорным поручнем длиной не менее 780мм, расположенным на уровне столика. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, поручень должен быть выполнен из нержавеющей трубы маркой стали не ниже AISI304, диаметром не более 50мм, с толщиной стенки не менее 1,5мм.  |
| Требования к геометрическим размерам | В целях обеспечения оптимального внутреннего пространства изделие в собранном виде должно иметь габариты не менее ВхШхГ: 1910х855х1150мм.В целях обеспечения плотного закрытия внутреннего пространства, ширмы должны иметь общую площадь не менее ДхШ: 4000х1400мм |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

**Комплектация**

Металлический каркас - 1шт.

Ширма – 2 шт.

Столик – 1шт.

Поручень – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет