**Техническое задание**

Арт. 10599

**Наименование объекта закупки**

# Крючок-держатель для одежды и сумок, М1, сталь

# Цель закупки

# Для установки в гардеробных, спортивных раздевалках, санузлах доступных для МГН (согласно Требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений и СП 59.13330.2016).

# Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Крючок-держатель предназначен для установки в гардеробных, спортивных раздевалках, санузлах доступных для МГН, служит для размещения на нем одежды, пакетов и других предметов. Такие крючки устанавливаются совместно с крючками для костылей и трости. Изделие является травмобезопасным, выполнено без острых окончаний и углов. Крючки держатели для одежды, костылей и других принадлежностей доступные для маломобильных групп населения (МГН) размещаются не выше 1.3 м. Монтаж изделия осуществляется посредством монтажной пластины и дюбель-гвоздей. |
| Требования к конструкции изделия | Конструкционно крючок-держатель должен представлять собой цельнолитое изделие, включающую в себя корпус и крючок. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик крючок-держатель должны быть изготовлены промышленным способом из высокопрочной стали с хромированным покрытием. Корпус должен быть выполнен в форме прямоугольника со скругленными краями. Крючок в форме дуги с закруглённым окончанием. В целях обеспечения надежного крепления должна быть выполнена монтажная пластина, промышленным способом с монтажными отверстиями не мене 3 шт. Изделие не должно иметь острых окончаний и углов. |
| Требования к геометрическим размерам | Ввиду возможной установки в местах с ограниченным пространством, габаритные размеры изделия не должны превышать ВхШхГ: 75х38х78мм. |
| Требования к монтажу | В целях обеспечения плотного прилегания к поверхности монтажа, а также выдерживания веса размещаемой на крючке одежды других вещей, монтаж должен происходить на вертикальную поверхность посредством монтажной пластины и дюбель-гвоздей, в количестве не менее 2шт. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не уcтановлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Крючок-держатель - 1шт

Монтажная пластина – 1шт

Дюбель - 2шт

Саморез - 2шт

Паспорт изделия -1 шт

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---