*Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставке, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.*

*Приложение к договору №1*

**Техническое задание**

**на изготовление трафарета для укладки тактильных индикаторов**

Трафарет предназначен для укладки (монтажа) тактильных индикаторов в соответствии с нормативной документацией или техническими условиями, заложенными в проекте. Трафарет изготавливается из легкого высокопрочного композитного алюминия. Допуск на укладку индикаторов +1 мм к габаритным размерам индикатора.

Габаритный размер шаблона не менее 210 х 950 мм, наклейка полос P35x280 мм.

Толщина материала не более 4 мм, но не менее 3 мм