**Техническое задание**

Арт.11235

**Наименование объекта закупки**

Пандус подставной без каркаса 50х800х450 мм

**Цель закупки**

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Пандус подставной усиленный предназначен для преодоления перепадов высоты и дверных порогов, а также для беспрепятственного передвижения инвалидов как в помещениях, так и на улице. Изделие представляет собой приспособление, изготовленное из цельного листа рифлёного алюминия, обеспечивающего противоскользящий эффект при подъёме и спуске человека в инвалидном кресле. Данный пандус является переносным изделием, что позволяет быть мобильным. Грузоподъемность изделия до 250кг. |
| Требования к марке материалов | С целью обеспечения прочностных характеристик, устойчивости к внешним воздействиям, пандус должен быть изготовлен алюминиевого рифленого листа марки сплава не ниже АМг2Н2, толщиной не менее 3мм. |
| Требование к конструкции пандуса | Конструктивно пандус должен быть изготовлен из алюминиевого настила. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств настил должен быть выполнен из цельного листа рифлёного алюминия, толщиной не менее 3мм, с высотой противоскользящих насечек не более 1мм, с целью обеспечения беспрепятственного проезда инвалидной коляски. С целью обеспечения необходимого угла наклона длина пандуса должна быть не менее 450мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Пандус должен быть изготовлен промышленным способом и его габаритные размеры должны соответствовать ВxШxГ: 50x800x450 мм. Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. Прямолинейность элементов не более 1 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Пандус – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---