**Техническое задание**

Арт. 10774

**Наименование объекта закупки**

Унитаз-компакт "Симфония" с универсальным выпуском, с увеличенной высотой, белый

**Цель закупки**

Оборудование туалетов, для людей с ограничениями опорно-двигательного аппарата

**Общие требования**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой санитарно-техническое приспособление, снабжённое системой ручного смыва, предназначенное для удаления продуктов дефекации и мочеиспускания, устанавливаемое в туалетах для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, страдающих от боли в суставах и нарушений опорно-двигательного аппарата. |
| Требования к конструкции изделия | С целью придания эстетичного внешнего вида, экологичности, обеспечения простоты ухода и обслуживания, а также долговечности и устойчивости к внешним воздействиям и, в частности, к влаге, изделие выполняется из керамики белого цвета. Для обеспечения гигиеничности и облегчения при очистке и уходе, конструкция чаши должна быть воронкообразной. Для обеспечения оптимального внутреннего объёма чаши, её объём должен составлять не менее 6л. С целю возможности снижения расхода воды сливной бачок должен быть укомплектован системой двойного слива 3/6 литров. С целью упростить конструкцию, обеспечить ее долговечность и небольшую себестоимость, внутренний механизм смыва должен быть выполнен из пластика, уплотнительные кольца-из резины. С целью уменьшить риск засорения и закупоривания внутренних элементов смыва, смыв должен быть щелевого типа. Отвод воды осуществляется через патрубок, расположенный в задней части изделия. С целью обеспечения возможности соединения унитаза с канализационной системой, изделие должно быть оборудовано отверстием, предусматривающим любое направление выпуска – прямое, горизонтальное, вертикальное. Диаметр выпуска должен быть не менее 100мм. С целю обеспечения подвода воды на сливном бочке должны быть расположены отверстия. Конструкционно отверстия должны быть расположены с левой и правой стороны, а также слева снизу. Нижнее подключение обеспечивает менее бесшумное наполнение бачка. С целю повышения эстетичности, боковые отверстия, должны быть скрыты декоративными заглушками с хромированным покрытием. Кнопка для слива должна быть расположена на верхней крышке сливного бачка и иметь хромированное покрытие. С целью уменьшить нагрузку на суставы сидящего человека, и не создавать проблем с посадкой людям с нарушениями опорно-двигательным аппаратом, изделие должно отличаться высотой от обычного унитаза. Высота должна составлять не менее 480мм допустимые отклонения не более 10мм. Стандартная крышка, идущая в комплекте, с целью придания эстетичного внешнего вида, обеспечения небольшой массы и лёгкого удаления загрязнений должна быть выполнена из белого полипропилена. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения удобного использования людьми, передвигающимися на инвалидных колясках, страдающих от боли в суставах и нарушений опорно-двигательного аппарата, оптимальные габариты изделия должны составлять: не менее 890мм в высоту, не менее 360мм в ширину и не менее 715мм в глубину. С целью обеспечить оптимальный размер смывного бачка, вмещающего объем воды, достаточный для смыва, размер должен составлять не менее 410мм в высоту и не менее 360мм в ширину. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Чаша унитаза – 1шт

Сливной бачок – 1шт

Сливной/наливной механизм с кнопкой – 1шт

Крышка бачка – 1шт

Сидение с крышкой – 1шт

Арматура для крепления- 1шт

Паспорт на изделие – 1шт

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---