**Техническое задание**

Арт. 11241-2

**Наименование объекта закупки**

# Крюк S-образный для фиксации "СурдоЦентр"

# Цель закупки

# Для монтажа для монтажа свето-звукового табло адаптивной системы оповещения "СурдоЦентр".

# Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Стальной S-образный крюк предназначен для соединения цепей, канатов, петель. При помощи крюка можно закреплять оборудование. Рекомендован к применению при монтаже свето-звукового табло адаптивной системы оповещения "СурдоЦентр". |
| Требование к марке материала | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик крюк должен быть выполнен из высокопрочной оцинкованной углеродистой стали. |
| Требования к конструкции изделия | Крюк должен быть выполнен S-образной формы, диаметром не мнее 5мм, длиной не менее 44мм, шириной не мнее 30мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Крюк S-образный для фиксации "СурдоЦентр"- 1шт.

Паспорт изделия -1 шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---