**Техническое задание**

Арт. 10042

**Наименование объекта закупки**

Дорожный знак 6.4.17д "Парковка для инвалидов", 700х700

**Цель закупки**

Для обозначения доступной парковки для МГН

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Дорожный знак представляет собой изделие, выполненное в антивандальном исполнении, из оцинкованной стали с последующим нанесением визуальной информации для обозначения парковочного места для людей с инвалидностью.  Дорожный знак выполнен в соответствии с ГОСТ Р 52290. |
| Требования к марке используемых материалов | С целью обеспечения антивандальных свойств, высоких эксплуатационных характеристик дорожные знак должен быть выполнен на основе оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. Нанесение визуальной информации осуществляется по средством специальной самоклеящейся ПВХ пленки типа А в соответствии с ГОСТ 52290. |
| Требования к конструкции дорожных знаков | Для придания дополнительной прочности знак крепится на дополнительный каркас.  Углы основ обрабатываются на вырубных прессах. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступного рассмотрения знака его габаритные размеры должны быть не менее 700мм по ширине и не менее 700мм по высоте. Глубина изделия с учетом крепежных элементов не более 120мм.  Допустимые отклонения 1мм. |
| Требования к информационному обеспечению водителей | С целью обеспечения лучшей видимости дорожного знака визуальная информация должна располагаться на голубом фоне. |
| Требования к монтажу дорожного знака | Монтаж изделия осуществляется по средством П-образных кронштейнов в количестве не менее 4 штук, выполненных из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. Кронштейны должны обеспечивать возможность регулировки под диаметр столбов от 30 до 60мм. |
| Требования к товарам/услугам/работа | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Дорожный знак 6.4.17д "Парковка для инвалидов", 700х700 – 1шт.

Паспорт изделия -1 шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---