ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АРТ. 10665-А4-1-L

Наименование объекта закупки

# Лист с Брайлем и ч/б дублированием А4

Общие требования

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Брошюрованные издания как для видящих, так и для тотально-незрячих людей, владеющих чтением по системе Брайля. На каждой странице при помощи специального оборудования «пробит» точечный шрифт, с одной стороны. При этом, согласно ГОСТу, учтены межсимвольные и межстрочные интервалы без абзацных выступов. |
| Цель закупки | Изделие предназначено для ознакомления с информацией людям, владеющим чтением по технике Брайля. |
| Требования к материалам изделия | Изделие должно быть изготовлено из бумаги, плотностью не менее 160 г/м2, белого цвета, шероховатостью от 220 до 100 мл/мин и белизной от 145%. В целях обеспечения защиты от загрязнений, изделие должно иметь двухстороннюю ламинацию из полиэтиленгликольтерефталата, прозрачностью не менее 100% с толщиной слоя не более 25мкм. |
| Требования к геометрическим размерам | Размер листа не должен превышать 210х296мм |
| Требования к высоте точечного шрифта Брайля | Высота шрифта не менее 0,6мм и не более 0,8мм |
| Требования к ч/б шрифту дублирования | С целью увеличения количества клиентов, текст выполняется чёрным цветом. Размер и тип шрифта согласуется с заказчиком. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ Р 56832-2015 Шрифт Брайля. Требования и размеры. ГОСТ 7.32 |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 1 года |