ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АРТ. 603-ST0,55-641-2

Полное наименование изделия:

Табличка на основе оцинкованной стали 0,55 мм, пленка 641 с индивидуальными размерами.

Общие требования

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение изделия | Изделие предназначено для информирования людей об их местонахождении, помощи в ориентации в пространстве, о назначении помещения, нумерации кабинетов и прочее (в зависимости от типа располагаемой информации на табличке). |
| Описание изделия | Изделие представляет собой информационную табличку, выполненную промышленным способом на оцинкованной стали. |
| Требования к материалам изготовления | В целях обеспечения продолжительной сохранности изделия, защиты от коррозии и сопротивляемости внешним воздействиям, табличка должна быть изготовлена промышленным способом из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,55мм. Информационное поле таблички должно быть выполнено из плёнки, толщиной не более 100мк. (Цвет и конфигурация по согласованию с заказчиком). |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно табличка должна состоять из: основы из оцинкованной стали и приклеенного к ней основного фона информационного поля, выполненного из самоклеющейся плёнки. Каждый элемент информационного поля должен быть отдельным от основного фона элементом, быть выполненным промышленным способом из плёнки, толщиной не более 100мк и быть нанесенным на основной фон. |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры ВхШхГ: (по согласованию с заказчиком). |
| Комплектация | Информационная табличка – (в соответствии с заказанным количеством) |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не уcтановлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Сроки | Поставка до \_\_.\_\_.20\_\_г. |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 1 года |