**Техническое задание**

Арт. 10762

**Наименование объекта закупки**

Дозатор механический для жидкого мыла и антисептика, ABS пластик, объём 380 мл, серый

**Цель закупки**

Соблюдение санитарно-гигиенических норм с целью здоровьесбережения всех категорий граждан.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Корпус изделия изготовлен из ударопрочного ABS пластика. Средство заливается сверху, после открытия крышки. Выдача мыла происходит посредством нажатия на механическую кнопку. Полупрозрачный корпус позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Предназначен для туалетных комнат малой и средней проходимости. Дозатор оснащен пластиковым замком для возможности блокировки крышки, который закрывается на специальный ключ. Надежная система подачи жидкого мыла исключает протекание дозатора. |
| Требования к материалам | Для обеспечения длительного срока эксплуатации сенсорный дозатор изготовлен из ударопрочного ABS пластика серебристого цвета. |
| Требования к общему исполнению | Для обеспечения эстетического вида изделие изготавливается из ABS пластика серебристого цвета, с баком и смотровым окном из прозрачного ABS пластика, для возможности контроля за количеством жидкого мыла. Для возможности выдачи мыла, в нижней части корпуса должна быть расположена механическая кнопка. Для обеспечения возможности блокировки крышки, дозатор оснащен пластиковым замком. С учетом малой и средней проходимости людей ёмкость изделия должна быть не менее 380мл. С целью экономичного расходования мыльного раствора дозирование должно производиться в объёме 1,5 мл. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке, габаритные размеры устройства должны быть не более (ВxШxГ): 190x80x90 мм |
| Монтаж сенсорного дозатора | В целях надежного крепления, устройство монтируется по средствам винтов (крепёж поставляется в комплекте с дозатором). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделие должно быть новым и выполнено с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Дозатор механический для жидкого мыла и антисептика, ABS пластик, объём 380 мл, серый – 1 шт.

Ключ - 2 шт.

Комплект крепежа – 1 шт.

Монтажная планка – 1 шт.

Наклейка с наименование используемого средства – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 1 года

**Особые условия**

---