**Техническое задание**

Арт. 10120-1

**Наименование объекта закупки**

Столбик парковочный, ограничительный, М1

**Цель закупки**

Для предотвращения заезда транспортных средств на пути движения МГН

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Парковочный столбик представляет собой изделие, выполненное из эластичного полиуретана, который придаёт изделию хорошую гибкость и упругость. При случайном наезде транспортного средства на такой столбик он легко возвращает свою первоначальную форму.Изделие должно иметь яркую раскраску для большей заметности на дорогах, а также эластичность для предотвращения их разрушения в случае наезда на них автомобиля. |
| Требования к конструкции изделия  | Изделие должно быть изготовлено из эластичного полиуретана в целях обеспечения упругости и устойчивости к внешним воздействиям. В целях создания заметности на дорогах парковочные столбики должны иметь яркую расцветку и светоотражающие элементы. |
| Требования к геометрическим размерам | В целях обеспечения заметности, высота изделия должна быть не менее 490мм.  |
| Требования к цветовой гамме | В целях обеспечения заметности на дорогах, изделие должно быть красного или оранжевого цвета |
| Требования к информационному обеспечению водителей | Изделие должно иметь светоотражающие элементы серого или белого цвета с коэффициентом отражения не менее 400 по ГОСТ 32945 2014  |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Конечное изделие должно соответствовать фотометрическим требованиям по ГОСТ Р 50971 |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

**Комплектация**

Столбик парковочный, ограничительный, М1 – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---