**Техническое задание**

Арт. **21129**

**Наименование объекта закупки**

Стенд «для родителей» со сменной информацией для всех категорий граждан.

**Цель закупки**

Размещение информации для родителей детей в дошкольных учреждениях.

**Описание объекта закупки**

Изделие изготовлено из ПВХ с покрытием из плёнки с цветной печатью по выбору, с возможностью нанесения различных изображений, соответствующих любой тематике помещения и самого стенда. Наличие карманов для сменной информации формата А4.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к общему исполнению | Для установки в помещениях ДОУ с целью информирования посетителей стенд, должен состоять из ПВХ толщиной не менее 3 мм с последующим нанесением плёнки с печатным изображением. Также должен содержать 6 карманов.С целью соблюдения травмобезопасности все края стенда должны быть ровными, обработанными промышленным способом. |
| Требования к материалам | Для обеспечения длительного срока эксплуатации, основание стенда должно быть изготовлено из ПВХ толщиной не менее 3мм. Плёнка должна быть толщиной не менее 80 мкн. Карманы для сменной информации должны быть изготовлены из ПЭТ не менее 0,5мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для компактного размещения в помещениях, габаритные размеры стенда не должны быть менее чем 980мм в высоту и не менее 1635мм в ширину. Формат кармана должен соответствовать формату листа А4, его длина должна быть не менее 297мм, ширина не менее 210мм. |
| Монтаж информационного стенда | В целях надежного крепления, монтаж производится по средствам двухстороннего скотча, также возможно крепление при помощи саморезов. |
| Требования к информационному обеспечению  | Не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

**Комплектация**

Информационный стенд – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---