ТХЕНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АРТ. 2000-1

Наименование изделия:

Полноцветные обложки с ламинацией для тактильных изданий формата А4 (комплект 2шт)

Общие требования

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение изделия | Изделие является элементом художественного оформления печатного издания, но и предохраняет его от повреждений. |
| Описание изделия | Печать тактильных книг не ограничивается изготовлением книжного блока. Любая книга должна иметь обложку, которая не только является важным элементом художественного оформления печатного издания, но и предохраняет его от повреждений.  Обложка с ламинацией выполненная в полноцветном исполнении позволит не только передать суть издания, но и придаст неповторимый вид. Выполняя не только декоративные, но и защитные функции, гарантируя продолжительную сохранность. |
| Требования к материалам изделия | В целях обеспечения хорошего просматривания содержимого обложки, а так же обеспечения гибкости, изделие должно быть изготовлено из бумаги, плотностью не менее 160 г/м2, белого цвета, шероховатостью от 220 до 100 мл/мин и белизной от 145%. В целях обезпечения продолжительной сохранности изделия, а также защиты от загрязнений, изделие должно иметь ламинацию из полиэтиленгликольтерефталата, прозрачностью не менее 100% с толщиной слоя не более 25мкм. |
| Требования к геометрическим размерам | В целях сохранения удобного формата и приятного внешнего вида, размер обложки не должен превышать размера 210х296 |
| Требования к материалу пластиковой пружины | В целях облегчения изделия, а так же простоты замены страниц, в качестве материала необходимо использовать ПЭТ, толщиной не менее 0,5мм и не более 1мм. |
| Требования к цветовой гамме изделия | С целью создания возможности чтения текста людям с нормальным зрением, необходима полноцветная печать. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 1 года |